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1. Informasi Umum
· Hostname: cloud.unwim.ac.id
· Domain : winayamukti.com / unwim.ac.id
· Jenis Mesin: Virtual Machine (KVM)
· Vendor Virtualisasi: Red Hat
· Sistem Operasi: Ubuntu Server 22.04.5 LTS (64-bit)
· Kernel: 5.15.0-139-generic (SMP, build April 2025)
· Arsitektur: x86_64
· Hypervisor: KVM (Kernel-based Virtual Machine)
· Virtualization Type: Full virtualization
· Hosting: Qwords
· User Invoice : maulana.unwim@gmail.com

2. Spesifikasi Teknis Saat Ini
	Komponen
	Detail Spesifikasi
	Kondisi / Catatan

	CPU (Virtual)
	Intel® Xeon® CPU E5-2620 v2 @ 2.10 GHz
	4 vCPU aktif, 1 core per socket, 4 socket virtual

	Jumlah Core Total
	4 Core (tanpa Hyper-Threading)
	Clock stabil, performa setara CPU fisik generasi 2013

	Cache CPU
	L1: 64 KB ×2, L2: 512 KB ×2, L3: 15 MB
	Normal

	RAM (Virtual Memory)
	7.8 GiB total
	3.9 GiB terpakai, 1 GiB bebas, 2.8 GiB cached

	Swap Memory
	1 GiB (60% digunakan)
	Perlu perluasan swap bila workload meningkat

	Storage
	160 GB Virtual Disk (vda)
	Terpakai 120 GB (81%)

	File System
	ext4 di /dev/vda1
	Aman tapi hampir penuh

	Boot Type
	BIOS (legacy)
	Tidak menggunakan UEFI

	Network
	Gigabit Virtual NIC (Red Hat virtio-net)
	Stabil, kecepatan sesuai host

	Hypervisor Host
	Red Hat KVM environment
	Resource berbagi dengan VM lain



3. Analisis Kinerja dan Kondisi
· CPU:
· Virtual CPU yang diberikan berasal dari host dengan prosesor Intel Xeon E5-2620 v2 (Ivy Bridge, 6-core/12-thread, 2.1 GHz).
· Saat ini VM hanya mendapat 4 vCPU, artinya baru menggunakan sekitar 33% dari kapasitas maksimal CPU host (12 thread).
· Masih ada ruang untuk peningkatan hingga 8–12 vCPU tergantung kapasitas host fisik.
· RAM:
· 7.8 GiB digunakan cukup stabil, tapi sudah mendekati batas untuk environment produksi.
· Jika container atau service (Nextcloud, web apps, database) meningkat, sistem akan lebih sering swap.
· Direkomendasikan upgrade ke 16 GiB minimal, ideal 32 GiB.
· Storage:
· Ruang penyimpanan 160 GB, terpakai 81%, sudah tergolong padat.
· Sebelum peningkatan layanan, perlu ekspansi volume ke 320 GB atau 500 GB agar tidak bottleneck pada I/O dan ruang.
· Kernel & OS:
· OS dan kernel terbaru, aman dari sisi kompatibilitas, dan mendukung hardware virtualization KVM sepenuhnya.

4. Kemampuan Upgrade Maksimal (Secara Virtual & Fisik)
Server ini berjalan di atas infrastruktur KVM (Red Hat Virtualization).
Artinya batas upgrade tidak bergantung pada hardware fisik server VM ini secara langsung, tetapi pada konfigurasi host dan kebijakan resource allocation hypervisor.
Namun jika kita lihat dari spesifikasi CPU host (Xeon E5-2620 v2) dan kemampuan tipikal KVM, maka batas maksimal umumnya adalah:
	Komponen
	Spesifikasi Sekarang
	Batas Maksimal (Rekomendasi)
	Keterangan

	CPU (vCore)
	4 vCPU
	Hingga 12 vCPU (setara jumlah thread CPU host)
	Perlu penyesuaian di hypervisor

	RAM
	8 GB
	Hingga 32 GB (tergantung host memory pool)
	Ideal untuk multi-service container

	Storage (vDisk)
	160 GB
	Hingga 1 TB (SSD Virtual)
	Dapat diperbesar tanpa downtime besar

	Swap
	1 GB
	Dapat dinaikkan hingga 4–8 GB
	Untuk menjaga stabilitas beban tinggi

	Network Adapter
	Virtio 1 Gbps
	Hingga 10 Gbps (virtio enhanced)
	Bergantung konfigurasi jaringan host



5. Kesimpulan dan Saran Upgrade
· Server cloud.unwim.ac.id masih layak digunakan untuk hosting aplikasi web ringan–menengah (Laravel, Nextcloud, API Gateway).
· Namun untuk production intensif atau container multi-service, upgrade disarankan:
	Komponen
	Rekomendasi Upgrade
	Manfaat

	CPU
	8 vCPU
	Beban paralel lebih cepat (multi container & DB)

	RAM
	16 GB
	Stabilitas untuk caching & worker Laravel

	Disk
	320–500 GB SSD
	Menghindari 81% usage dan I/O delay

	Swap
	4 GB
	Mencegah out-of-memory pada peak load


Jika hypervisor host (Red Hat KVM) memiliki sumber daya cukup, maka upgrade dapat dilakukan tanpa downtime signifikan melalui virt-resize dan hot-add memory.

6. Ringkasan Singkat
	Aspek
	Saat Ini
	Setelah Upgrade

	vCPU
	4 core
	8–12 core

	RAM
	8 GB
	16–32 GB

	Storage
	160 GB
	320–500 GB

	Swap
	1 GB
	4 GB

	Status
	Aman tapi terbatas
	Siap untuk produksi dan skalabilitas jangka menengah





Deskripsi Teknis Server drive.unwim.ac.id
1. Identitas Server
	Komponen
	Informasi

	Hostname
	itcunwim

	Jenis Perangkat
	Server fisik 🖳

	Vendor Hardware
	Intel Corporation

	Model Motherboard
	Intel® Server Board S1200SP

	Firmware Version
	S1200SP.86B.03.01.0038.062620180344

	Firmware Date
	26 Juni 2018

	Firmware Age
	± 7 tahun 4 bulan

	Sistem Operasi
	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)

	Kernel
	Linux 6.8.0-86-generic

	Arsitektur
	x86_64 (64-bit)



2. Spesifikasi Teknis
🧠 Prosesor (CPU)
· Model Saat Ini: Intel® Xeon® E3-1220 v6 (4 core, 4 thread, 3.0 GHz)
· Socket: LGA 1151
· Chipset: Intel C232
· TDP: 72W
· Fitur CPU: AVX, AES, SSE4.2, VT-x, VT-d
· Dukungan Upgrade Maksimum:
· Tertinggi: Intel® Xeon® E3-1280 v6 (4 core / 8 thread, 3.9 GHz, 8MB cache)
· Alternatif hemat: Xeon E3-1275 v6 (dengan GPU bawaan)
· Arsitektur Tertinggi Didukung: Kaby Lake (Generasi ke-7)
💡 Motherboard S1200SP tidak mendukung CPU generasi baru (Coffeelake ke atas). Jadi upgrade CPU terbatas pada seri Xeon E3 v6.

💾 Memori (RAM)
· Terpasang Sekarang: 15 GiB DDR4 ECC UDIMM
· Tipe Dukungan: DDR4 ECC UDIMM / non-ECC UDIMM
· Kecepatan Maksimal: 2400 MT/s
· Slot Fisik: 4 DIMM slot
· Kapasitas Maksimal: 64 GB (4x 16 GB)
· Konfigurasi Direkomendasikan: 2×16 GB (dual channel) atau 4×16 GB (maksimum)
💡 Saat ini masih di bawah 25% dari kapasitas maksimal; upgrade RAM bisa langsung dilakukan tanpa ganti motherboard.

🗄️ Penyimpanan (Storage)
	Volume
	Ukuran
	Terpakai
	Tersisa
	Mount Point
	Keterangan

	/dev/mapper/ubuntu--vg--1-lv--0
	216G
	140G
	65G
	/
	Sistem utama

	/dev/mapper/ubuntu--vg-lv--0
	2.6T
	178M
	2.5T
	/data
	Data volume

	/dev/sda2
	2G
	192M
	1.6G
	/boot
	Boot partition


Konfigurasi Disk:
· Disk 1 (sda): 240 GB (HDD/SSD SATA)
· Disk 2 (sdb): 2.7 TB (HDD SATA, LVM)
· LVM aktif di kedua disk → fleksibel untuk ekspansi volume.
Dukungan Maksimal Storage:
· Interface: 6× SATA 6Gb/s
· Maks. Kapasitas per Disk: hingga 10 TB per port SATA
· Dukungan RAID: Intel® RSTe RAID 0/1/10
· Rekomendasi Upgrade:
· Ganti disk sistem (sda) ke SSD 480 GB SATA.
· Gunakan /data sebagai volume backup atau untuk Docker volumes.

3. Analisis Kondisi Sistem
	Komponen
	Status
	Analisis

	CPU
	✅ Normal
	Masih memadai untuk Nextcloud dan container ringan. Upgrade ke E3-1275 v6 akan menambah performa ±25%.

	RAM
	⚙️ Cukup
	15 GB sudah mencukupi, namun upgrade ke 32 GB akan mempercepat caching & kontainerisasi.

	Storage /
	⚠️ 69% terpakai
	Perlu manajemen log & cleanup image Docker.

	Storage /data
	✅ Sangat lapang
	Ideal untuk media, backup, dan virtual volume.

	Firmware
	⚠️ Lama (2018)
	Disarankan update ke versi terakhir S1200SP_03.01.0042 (2019-09-18).



4. Evaluasi Keamanan & Keandalan
· ✅ Kernel dan OS terbaru (2025 patch-ready)
· ✅ ECC Memory aktif → mencegah bit error
· ⚠️ Firmware lama → potensi bug hardware
· ⚠️ Tidak terdeteksi RAID aktif → resiko single-disk failure pada sistem utama
· ✅ LVM aktif → fleksibel untuk ekspansi

5. Rekomendasi Upgrade Maksimal
	Komponen
	Maksimal Didukung
	Rekomendasi Upgrade
	Catatan

	CPU
	Xeon E3-1280 v6 (4c/8t @ 3.9GHz)
	Ganti ke E3-1275 v6 jika ingin GPU onboard
	Performa +25–30%

	RAM
	64 GB DDR4 ECC 2400
	Tambah jadi 32 GB dulu
	Stabil untuk multitask Docker

	Disk Sistem (sda)
	SSD SATA 6Gb/s, hingga 10 TB
	Upgrade ke SSD 480 GB
	I/O meningkat signifikan

	Firmware
	Versi 03.01.0042 (2019)
	Update dari 0038
	Menambah stabilitas

	RAID
	0/1/10 via Intel RSTe
	Aktifkan RAID1 untuk sistem
	Redundansi boot disk

	Storage Eksternal
	6 port SATA + 1 M.2 (opsional)
	Tambah HDD 4–6 TB untuk backup otomatis
	Sesuai kebutuhan ITC



6. Kesimpulan
Server Intel S1200SP + Xeon E3-1220 v6 saat ini:
· Masih layak digunakan untuk produksi hingga 2027–2028,
· Mendukung upgrade signifikan tanpa penggantian motherboard,
· Cocok untuk sistem layanan internal seperti Nextcloud, Docker, dan API kampus.
Setelah upgrade penuh (CPU + RAM + SSD):
· Peningkatan performa estimasi ±40%
· Boot & akses Docker lebih cepat hingga 3× lipat
· Kinerja stabil untuk beban simultan 20–30 user aktif


Deskripsi Teknis Server drive.unwim.ac.id
1. Identitas Server
	Komponen
	Informasi

	Hostname
	host.unwim.ac.id

	Jenis Perangkat
	Server fisik 🖳

	Vendor Hardware
	Intel Corporation

	Model Motherboard
	Intel® Server Board S5500BC

	Firmware Version
	S5500.86B.01.00.0057.031020111721

	Firmware Date
	10 Maret 2011

	Firmware Age
	±14 tahun 7 bulan

	Sistem Operasi
	Ubuntu 24.04.2 LTS (Noble Numbat)

	Kernel
	Linux 6.8.0-86-generic

	Arsitektur
	x86_64 (64-bit)



2. Spesifikasi Teknis
🧠 Prosesor (CPU)
· Model Saat Ini: 2× Intel® Xeon® E5606 @ 2.13 GHz
· Total Core/Thread: 8 core / 8 thread
· Socket: LGA1366
· Chipset: Intel 5520 (Tylersburg)
· Fitur: VT-x, SSE4.2, AES, Turbo Boost (terbatas), HyperThreading tidak aktif
· TDP per CPU: 80 W
· Arsitektur: Westmere-EP (Nehalem class)
Dukungan Upgrade Maksimum:
· Maksimal CPU: 2× Xeon X5690 (6 core / 12 thread @ 3.46 GHz)
· Total Maksimal: 12 core / 24 thread
· Performa meningkat ±70–80% dibanding E5606 saat ini
💡 Server ini masih menggunakan prosesor generasi 2010; namun board S5500BC masih mampu mendukung prosesor seri Xeon 5600 tertinggi (X5690).

💾 Memori (RAM)
· Terpasang Sekarang: 5.7 GiB DDR3 ECC Registered
· Jumlah Slot: 12 DIMM (6 per CPU socket)
· Tipe RAM: DDR3 ECC Registered / Unbuffered (1.35–1.5V)
· Kecepatan Maksimum: DDR3-1333 MHz
· Kapasitas Maksimal: 192 GB (12×16 GB RDIMM)
· Konfigurasi Direkomendasikan:
· Minimal upgrade ke 24 GB (6×4 GB)
· Ideal: 48 GB (6×8 GB)
· Maksimum penuh: 192 GB
💡 RAM saat ini hanya ~3% dari kapasitas maksimal motherboard. Peningkatan RAM akan sangat signifikan terhadap performa VM, Docker, dan caching.

🗄️ Penyimpanan (Storage)
	Volume
	Ukuran
	Terpakai
	Tersisa
	Mount Point
	Keterangan

	/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
	787 GB
	369 GB
	386 GB
	/
	Sistem utama & data

	/dev/sda2
	2 GB
	205 MB
	1.6 GB
	/boot
	Boot partition

	Total Disk
	931 GB
	49% used
	51% free
	-
	1× HDD 1TB SATA


Konfigurasi Disk:
· Disk utama: /dev/sda (1 TB SATA)
· Menggunakan LVM (ubuntu--vg)
· Docker aktif menggunakan OverlayFS (beberapa container berjalan)
· Tidak ada RAID aktif (single disk)
Dukungan Maksimal Storage:
· 6× SATA 3Gb/s ports
· 1× PCIe Gen2 x8 slot (bisa dipasangkan RAID/SAS controller)
· Maks. kapasitas per port: 4 TB per drive (tergantung firmware BIOS)
💡 Untuk meningkatkan ketahanan data, disarankan menambah satu HDD/SSD tambahan dan mengaktifkan RAID1.

3. Analisis Kondisi Sistem
	Komponen
	Status
	Analisis

	CPU
	⚙️ Masih berfungsi baik, namun usang
	Teknologi lama (Nehalem) tanpa HyperThreading; upgrade ke X5690 direkomendasikan

	RAM
	⚠️ Sangat kecil
	5.7 GiB terlalu terbatas untuk server 2 socket; upgrade minimal ke 16 GB

	Storage
	✅ Aman
	49% terpakai; ruang masih cukup untuk operasi normal

	Firmware
	⚠️ Sangat lama (2011)
	Disarankan update ke versi terakhir S5500.86B.01.00.0066 (2012) jika tersedia

	Virtualisasi (VT-x)
	✅ Aktif
	Bisa menjalankan VM/Docker ringan

	Docker OverlayFS
	⚠️ Banyak container aktif
	Potensi I/O delay bila swap tinggi

	Swap Usage
	⚠️ 68% terpakai
	Menandakan RAM terlalu kecil



4. Evaluasi Keamanan & Keandalan
· ✅ OS & Kernel terbaru (2025 patch-ready)
· ⚠️ CPU dan firmware rentan terhadap serangan spekulatif (Spectre/Meltdown)
· ⚠️ Tidak ada ECC log aktif (perlu monitoring)
· ⚠️ Tidak ada RAID aktif → risiko kehilangan data tinggi
· ⚙️ Masih layak sebagai server sekunder (backup, cache, atau development)

5. Rekomendasi Upgrade Maksimal
	Komponen
	Maksimal Didukung
	Rekomendasi Upgrade
	Catatan

	CPU
	2× Xeon X5690 (6c/12t @ 3.46GHz)
	Upgrade dari E5606 → X5675 atau X5690
	Performa naik signifikan

	RAM
	192 GB DDR3 ECC
	Tambah minimal ke 24 GB, ideal 48 GB
	Gunakan ECC Registered

	Disk Sistem
	6× SATA 3Gb/s (max 4TB per disk)
	Tambah SSD 480GB untuk sistem
	RAID1 direkomendasikan

	RAID Controller
	Intel ESRT2 / LSI SAS 1068E
	Aktifkan RAID1 (mirror)
	Redundansi data

	Firmware BIOS
	Versi 01.00.0066 (2012)
	Update dari versi 0057
	Menambah stabilitas & kompatibilitas RAM

	LAN Controller
	Dual Intel 82574L Gigabit
	Masih baik
	Tidak perlu upgrade



6. Estimasi Performa Setelah Upgrade
	Komponen
	Sebelum
	Setelah Upgrade

	CPU
	8 core / 8 thread @ 2.13GHz
	12 core / 24 thread @ 3.46GHz

	RAM
	5.7 GB
	48 GB

	Disk
	HDD 1TB
	SSD 480GB (RAID1)

	Estimasi Peningkatan
	-
	⚡ ~3.5× lebih cepat keseluruhan (I/O + multitasking)



7. Kesimpulan
Server Intel S5500BC dengan Xeon E5606 dual socket adalah sistem generasi lama (2010), namun:
· Masih layak dipertahankan untuk fungsi sekunder seperti backup, mirror server, caching, atau internal testing
· Bisa di-upgrade signifikan tanpa ganti motherboard
· Namun tidak efisien untuk beban modern tinggi (Nextcloud, container berat, CI/CD, AI)
Masa pakai setelah upgrade penuh: hingga ±2027 (3 tahun ke depan)
Masa pakai realistis tanpa upgrade: < 1 tahun (tergantung workload)


KOMPARASI SERVER UNWIM
1️⃣ Server cloud.unwim.ac.id (Qwords Cloud VM)
	Komponen
	Detail Saat Ini
	Batas Maksimal / Potensi Upgrade
	Rekomendasi

	Jenis
	Virtual Machine (KVM - Qwords)
	Bergantung pada resource host
	Tetap VM

	CPU
	4 vCPU – Intel® Xeon® E5-2620 v2 @ 2.10GHz
	Hingga 12 vCPU
	Upgrade ke 8–12 vCPU

	RAM
	7.8 GiB
	Hingga 32 GiB
	Upgrade ke 16 GiB (ideal)

	Storage
	160 GB (81% terpakai)
	Hingga 1 TB (SSD Virtual)
	Upgrade ke 320–500 GB SSD

	Swap
	1 GB
	Hingga 4–8 GB
	Tambah swap 4 GB

	Kinerja Umum
	Stabil untuk aplikasi web menengah
	Dapat ditingkatkan 2× lipat dengan vCPU/RAM lebih besar
	Cocok untuk layanan Nextcloud, API, web, gateway

	Upgrade Feasibility
	Mudah (hot-add di KVM)
	Tanpa downtime besar
	Gunakan virt-resize dan dynamic memory


🟢 Status: Aman, masih cukup modern dan scalable.
🔸 Upgrade disarankan untuk: CPU, RAM, Storage.

2️⃣ Server itcunwim.unwim.ac.id (Server Fisik Intel S1200SP)
	Komponen
	Detail Saat Ini
	Batas Maksimal / Potensi Upgrade
	Rekomendasi

	Jenis
	Server Fisik 🖳
	-
	-

	CPU
	Intel® Xeon® E3-1220 v6 (4c/4t @ 3.0 GHz)
	Hingga Xeon® E3-1280 v6 (4c/8t @ 3.9 GHz)
	Upgrade ke E3-1275 v6 (dengan GPU onboard)

	RAM
	15 GiB DDR4 ECC
	Maks. 64 GiB (4× 16 GB)
	Tambah ke 32 GiB

	Storage
	240 GB + 2.7 TB HDD
	Hingga 10 TB per port SATA (6 port)
	Upgrade sistem ke SSD 480 GB

	RAID
	Belum aktif
	RAID 0/1/10 via Intel RSTe
	Aktifkan RAID 1 (mirror sistem)

	Firmware
	Versi 2018
	Update ke 03.01.0042 (2019)
	Update direkomendasikan

	LVM
	Aktif di 2 disk
	Fleksibel untuk ekspansi
	Gunakan untuk docker volume

	Kinerja Umum
	Sangat stabil
	Bisa naik ±40% setelah upgrade
	Cocok untuk Nextcloud, API, Docker internal


🟢 Status: Layak untuk produksi dan pengembangan internal (2025–2028).
🔸 Upgrade disarankan untuk: CPU, RAM, dan SSD.

3️⃣ Server host.unwim.ac.id (Server Fisik Intel S5500BC)
	Komponen
	Detail Saat Ini
	Batas Maksimal / Potensi Upgrade
	Rekomendasi

	Jenis
	Server Fisik 🖳 (Dual Socket)
	-
	-

	CPU
	2× Intel® Xeon® E5606 (8c/8t @ 2.13 GHz)
	Hingga 2× Xeon® X5690 (12c/24t @ 3.46 GHz)
	Upgrade ke X5675/X5690

	RAM
	5.7 GiB DDR3 ECC
	Maks. 192 GiB (12× 16 GB)
	Tambah minimal 24 GB (ideal 48 GB)

	Storage
	1 TB HDD (49% used)
	Hingga 6 × 4 TB (24 TB total)
	Tambah SSD 480 GB + RAID 1

	RAID
	Belum aktif
	Intel ESRT2 / LSI SAS 1068E
	Aktifkan RAID 1

	Firmware
	Versi 2011
	Update ke 01.00.0066 (2012)
	Update direkomendasikan

	Virtualisasi
	VT-x aktif
	Masih kompatibel dengan VM ringan
	Gunakan untuk backup/testing

	Kinerja Umum
	Usang tapi masih jalan
	3.5× lebih cepat bila di-upgrade penuh
	Layak untuk cadangan & lab testing


🟠 Status: Usia lama, efisien untuk backup atau secondary server.
🔸 Upgrade disarankan: CPU X5690, RAM 48 GB, SSD 480 GB (RAID1).

🔍 4️⃣ Komparasi Umum Tiga Server
	Aspek
	cloud.unwim.ac.id
	itcunwim.unwim.ac.id
	host.unwim.ac.id

	Jenis Mesin
	Virtual (KVM, Qwords)
	Fisik – Intel S1200SP
	Fisik – Intel S5500BC

	Tahun Teknologi
	2013 (Xeon E5 v2)
	2017 (Xeon E3 v6)
	2010 (Xeon E5600)

	CPU Saat Ini
	4 vCPU @ 2.1 GHz
	4 core @ 3.0 GHz
	8 core (2×E5606) @ 2.1 GHz

	CPU Max Upgrade
	12 vCPU
	E3-1280 v6 (3.9 GHz)
	2× X5690 (12c/24t @ 3.46 GHz)

	RAM Saat Ini
	8 GB
	15 GB
	5.7 GB

	RAM Max Upgrade
	32 GB
	64 GB
	192 GB

	Storage Saat Ini
	160 GB
	240 GB + 2.7 TB
	1 TB

	Storage Max Upgrade
	1 TB (SSD Virtual)
	10 TB per SATA port
	24 TB total

	OS & Kernel
	Ubuntu 22.04.5 / 5.15
	Ubuntu 24.04.3 / 6.8
	Ubuntu 24.04.2 / 6.8

	Performa Upgrade Potensial
	+100% (CPU/RAM)
	+40% (CPU/SSD)
	+250–350% (CPU/RAM/SSD)

	Fungsi Ideal
	Web & API Gateway
	Sistem Nextcloud / Docker
	Backup / Mirror Server

	Upgrade Efektivitas
	Sangat Mudah (Virtual)
	Mudah (fisik)
	Sedang (fisik lama)



🧠 5️⃣ Rekomendasi Upgrade Terpadu
	Prioritas
	Server
	Komponen
	Rekomendasi
	Estimasi Dampak

	🔺 1
	cloud.unwim.ac.id
	RAM → 16 GB, vCPU → 8 core, Disk → 320 GB
	Meningkatkan kestabilan hosting utama
	⚡ 2× lebih cepat

	🔺 2
	itcunwim.unwim.ac.id
	Tambah SSD 480 GB, upgrade RAM → 32 GB
	Mempercepat Docker dan Nextcloud
	⚡ 1.5× lebih cepat

	🔸 3
	host.unwim.ac.id
	Upgrade CPU → X5690, RAM → 48 GB, RAID 1
	Optimalisasi server backup
	⚡ 3.5× lebih cepat

	🟩 Opsional
	Semua
	Firmware & RAID update
	Keamanan dan stabilitas
	✅ lebih andal



📘 6️⃣ Kesimpulan Umum
· cloud.unwim.ac.id cocok tetap menjadi server utama produksi (web, API, Nextcloud) karena fleksibel dan modern.
· itcunwim.unwim.ac.id ideal sebagai server internal, integrasi Docker, atau data storage cepat.
· host.unwim.ac.id sebaiknya difungsikan sebagai server cadangan (mirror, backup, testing environment).
Jika di-upgrade sesuai rekomendasi di atas, seluruh infrastruktur IT UNWIM dapat beroperasi dengan stabilitas jangka menengah (hingga tahun 2028) dengan peningkatan performa total sekitar 200–300% dibanding kondisi sekarang.
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Tagihan Saya

Total Tanggal Tagihan JatuhTempo Nomor Tagihan #
Rp308.019,00 28/03/2020 1/04/2020 1292479
Rp7.504.200,00 24/04/2020 08/05/2020 1295495
Rp0,00 17/04/2021 01/05/2021 1339927
Rp128.205,00 20/04/2022 04/05/2022 1379641
Rp1.043.955,00 09/09/2022 10/09/2022 1393065
Rp72.171,00 11272022 08/05/2023 1403129
Rp5.980.702,00 11/04/2023 08/05/2023 1416826
Rp1.159.950,00 24/08/2023 12/09/2023 1429366
Rp16.876.462,00 07/05/2024 08/05/2024 1453016
Rp1.665.025,00 29/08/2024 12/09/2024 1463965
Rp932.422,00 25/10/2024 25/10/2024 1469204
Rp7.326.000,00 03/05/2025 04/05/2025 1487633
Rp222.236,00 03/05/2025 04/05/2025 1487634
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# Date + Description Amount
5 2025-10-23 Deposit Cancel Invoice #1498125 166500000
4 2025-08-20 Deposit dari Kode Unik Invoice 1498125 1335.00

2 2025-05-03 Invoice #1487634 Overpayment 1937283000
3 2025-05-03 Credit Applied to Invoice #1487633 ~7326000.00
1 2025-05-02 Deposit dari Kode Unik Invoice 1486777 134600
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